**采购需求调查响应材料**

**需求调查项目名称： 广州市黄埔区环卫美化服务中心小型环卫保洁设备采购项目**

**供应商地址：**

**联 系 人：**

**联系电话：**

**供应商名称：**

**征集资料目录表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文件名称** | **提交情况** | | **页码** | **备注** |
| 有 | 无 |  |  |
| 1 | 递交征集资料登记表（格式1） |  |  |  |  |
| 2 | 有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 复印件（供应商为自然人的须提供自然人身份证明复印件） |  |  |  |  |
| 3 | 相关产业发展情况（格式2） |  |  |  |  |
| 4 | 市场供给情况（格式3） |  |  |  |  |
| 5 | 设备清单及报价（格式4） |  |  |  |  |
| 6 | 中小企业声明函（格式5） |  |  |  |  |
| 7 | 后续采购情况等（格式6） |  |  |  |  |
| 8 | 同类设备供货业绩一览表（格式7） |  |  |  |  |
| 9 | 售后服务（格式8） |  |  |  |  |
| 10 | 其它文件 |  |  |  |  |

备注：

1.供应商认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目，以上征集资料应严格按照《征集资料目录表》的排列顺序进行整理。

2.响应材料以电子邮件的形式向咨询机构递交（提供WORD电子文档及盖章扫描PDF电子文档各一份）。

1. **递交征集资料登记表**

**递交征集资料登记表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** |  | | |
| **项目编号** |  | **递交日期** | 年 月 日 |
| **递交人公司全称（注册名称）** |  | | |
| **统一社会**  **信用代码** |  | **法定代表人姓名** |  |
| **注册地址** |  | | |
| **联系人姓名** |  | **联系电话（手机）** |  |
| **电子邮箱** |  | **联系电话（固话）** |  |
| **备注** | 1.请认真填写以上所有资料，并保证信息的完整性和准确性。  2.报名须盖报名单位公章。  3.本表以及响应材料应以电子邮件的形式向咨询机构递交（提供WORD电子文档及盖章扫描PDF电子文档各一份），在征集截止时间前发至指定邮箱方为报名成功。 | | |
| 公司名称（加盖公章）：  报名时间： 年 月 日 | | | |

**附：有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 复印件（供应商为自然人的须提供自然人身份证明复印件）**

1. **相关产业发展情况**

**相关产业发展情况**

（格式可自拟）

**注：供应商应针对本次采购项目及初步采购需求提供目前相关货物产业发展情况说明，可附相关佐证材料。**

1. **市场供给情况**

**市场供给情况**

（格式可自拟）

**注：数据来源渠道可提供相关查询网站，如为同行交流或购买第三方数据或其他方式获得的，应注明来源情况。供应商应针对本次采购项目及初步采购需求提供目前相关货物市场供给情况，可附上相关佐证材料。**

1. **设备清单及报价**

**设备清单及报价**

**（一）报价一览**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **标的名称** | **数量** | **单价（含税，元）** | **小计（含税，元）** |
| 四轮高压清洗机 | 20台 | ¥ | ¥ |
| 纯电动多功能清扫机 | 24台 | ¥ | ¥ |
| 电动护栏清洗车 | 6台 | ¥ | ¥ |
| **合计总金额（含税，元）** | | ¥ | |

**（二）报价明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **品牌、规格型号** | **制造商** | **中小企业情况** | **质量保证期** |
| 1 | 四轮高压清洗机 |  |  | □大型企业  □中型企业  □小型企业  □微型企业 | 月 |
| 2 | 纯电动多功能清扫机 |  |  | □大型企业  □中型企业  □小型企业  □微型企业 | 月 |
| 3 | 电动护栏清洗车 |  |  | □大型企业  □中型企业  □小型企业  □微型企业 | 月 |

后附相关标的制造厂商中小企业声明函。

**（三）具体技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **技术参数及要求** | |
| 1 | 纯电动多功能清扫机 | （1）整车外形尺寸：长×宽×高， mm（±10%），不含扫盘。  （2）整备质量：  （3）离地间隙（mm）：  （4）乘坐人数（人）：  （5）额定载荷（kg）：  （6）最高车速（0km/h）：  （7）最小转弯半径（m）：  （8）清扫作业宽度（m）：  （9）清扫作业速度（km/h）：  （10）清水箱容积（L）：  （11）垃圾箱容积（L）：  （12）电池组额定总量（kwh）：  （13）最大抽吸粒度（mm）：  （14）清扫效率（%）：  （15）最大爬坡度（%）：  （16）最大卸料角（°）：  （17）最大卸料高度（mm）：  （18）输入电压范围（V）：  （19）电机功率（Kw）：  （20）防护等级：IP67。  （21）具有快充、慢充功能，配套慢充充电桩。  （22）高压水枪工作压力（bar）： | |
| 2.配置要求  （1）产品须为纯电力驱动，体积小、通过性好、作业灵活， 适用于中小道路、非机动车道、人行道、大型广场、景区等场所的清扫作业。  （2）采用优质高容量、高能量密度的锂电池作为动力源，零排放、噪音低，节能环保，电池使用寿命≥5年。  （3）风机、水泵具备无级调速功能。  （4）用纯吸式清扫作业，配备两个或两个以上扫刷系统，具有仿地形作业功能，扫刷有旋转无级调速功能，扫刷马达采用液压驱动。据工作环境可调节扫刷高度、宽度和转速，作业灵活，清扫效果好；可拆卸，易维护与保养。  （5）具备一键作业、定速巡航、上坡辅助功能。  （6）驾驶室装配冷暖一体式空调。  （7）采用液压自卸式垃圾倾倒方式，垃圾箱为一体式不锈钢垃圾箱，具备滤网自清洁功能。  （8）配置大容量水箱，设备前端装配有多角度高压冲洗装置，冲洗装置可上下、左右调整冲洗角度，有效冲洗半径≥4米，在驾驶室内即可控制边扫边冲洗。  （9）扫刷前端配备路沿石高压清洗作业装置，在驾驶室内可实现边扫边清洗路沿石横面和立面，无需人工下车操作，流量大于10L/min。  （10）采用增强型一体式底盘、安全玻璃全景驾驶室，工作视野要求清晰、安全、宽敞，作业舒适。  （11）具有助力转向功能、车载音响、倒车影像、智能仪表等辅助系统，增加驾驶员的舒适性。  （12）配有过载自动保护装置,一旦出现温度过高或电流过高就会自动报警,超过设定的要求就会自动断电停止工作,待达到正常要求时再开始工作。  （13）配备高压水枪，在保证自身清洁的同时，还能清洗路边护栏设施、解决路面小型污染、牛皮癣、小广告等的清除。  （14）配备高清可读记录仪。  3.充电设备  （1）设备所需充电桩由中标人供货。  （2）每一台设备配一个充电桩（需明确设备配套的充电桩规格和型号）。  （3）供货及安装地点：采购人指定地点。  4.其他要求  报价应包括设备采购、运输、安装、调试、相关部门检测和第三方机构组织验收及质保期内的维护保养、第一年保险费（保险种类为：非机动车三者责任险累计人民币50万元。1、每次事故责任限额人民币20万元，2、每人人身伤亡责任限额人民币10万元，3、每人医疗限额人民币1万元，4、每次事故财产损失责任限额人民币10万元。）、所有项目验收前的费用，即所有在项目实施过程中产生的费用。 | 是否满足：□满足  □不满足  不满足条款（需要逐条列明，并提供具体功能（或配置）要求）：  1.不满足条款：  具体响应条款：  2.不满足条款：  具体响应条款：  3.不满足条款：  具体响应条款：  4.不满足条款：  具体响应条款：  5.不满足条款：...........  具体响应条款：........... |
| 2 | 四轮高压清洗机 | （1）整车外形尺寸（mm）：长×宽×高， mm（宽度≤1500mm，长、高±10%）。  （2）整车质量（t）：  （3）额定乘员（人）：  （4）最高速度（km/h）：  （5）最大坡度（%）：  （6）最小转弯半径（m）：  （7）最大制动距离（v=20Km/h）：  （8）离地间隙（mm）： | |
| 2.配置要求  （1）车体  采用一体式差速后桥，车身主要采用铝合金中置座、钣金箱体，游艇玻璃钢材质车头，外形美观、耐腐蚀、抗磨损；采用双层夹胶钢化玻璃；副驾驶位安装风扇。  （2）电池及电控性能  采用免维护电池，额定总量≥15kwh，防护等级IP67，配备高频智能充电机，电机功率≥5.5kw，充电时间≤10h，充放电循环400次后不低于80%初始容量。  （3）清洗系统  1)高压清洗机动力须为原装双缸汽油式发动机，功率≥18HP，配备18L油箱，风冷散热。  2)高压泵须为原装低速柱塞泵，出水流量≥18L/min，保证高压泵及密封件耐用。  3)高压泵配备热敏阀：机器连续工作时间长泵头内水温升高时，热敏阀自动打开泄流，保护高压泵里的橡胶密封件更耐用。  4)调压阀须为原装分体式外回水大弹簧设计，最大耐压350ar，长期工作压力无衰减。  5)高压泵安装不锈钢抗震压力表，可以实时观察压力数值。  6)最大冲洗压力≥15MPa。  7)卷管器回收方式：自回收。  8)配置高压管卷管器, 高压管须为双层钢丝缠绕尼龙，管长度20米；  9)水箱容积≥600L。  10)水箱材质：采用滚塑制作。  11)配原装高压枪柄，最大耐压350bar，枪杆为304无缝不锈钢管，枪杆长度≥1米。  2.其他要求  报价应包括设备采购、运输、安装、调试、相关部门检测和第三方机构组织验收及质保期内的维护保养、第一年保险费（保险种类为：非机动车三者责任险累计人民币50万元。1、每次事故责任限额人民币20万元，2、每人人身伤亡责任限额人民币10万元，3、每人医疗限额人民币1万元，4、每次事故财产损失责任限额人民币10万元。）、所有项目验收前的费用，即所有在项目实施过程中产生的费用。 | 是否满足：□满足  □不满足  不满足条款（需要逐条列明，并提供具体功能（或配置）要求）：  1.不满足条款：  具体响应条款：  2.不满足条款：  具体响应条款：  3.不满足条款：  具体响应条款：  4.不满足条款：  具体响应条款：  5.不满足条款：...........  具体响应条款：........... |
| 3 | 电动护栏清洗车 | （1）整车外形尺寸：长×宽×高， mm（±5%）。  （2）离地间隙（mm）：  （3）乘坐人数（人）：  （4）总质量（kg）：  （5）空车续航里程（km）：  （6）行驶速度（km/h）：  （7）最高车速km/h（空载）：  （8）清洗高度（m）：  （9）最大爬坡（%，空载）：  （10）最小转弯半径（m）：  （11）最小制动距离（v=20Km/h）： | |
| 2.配置要求  （1）电池及电控系统。  1)采用免维护电池，初始容量≥15KWh，充电时间≤10h，防护等级IP67。  2)输入电压范围≥72V。  3)电机功率≥7.5Kw。  （2）清洗系统  1)清洗滚刷支持车身左右侧切换使用。  2)额定功率≥6.5kW。  3)工作功率≥4.9kw。  4)最大清洗压力≥14Mpa。  5)水箱容积≥900L。 | 是否满足：□满足  □不满足  不满足条款（需要逐条列明，并提供具体功能（或配置）要求）：  1.不满足条款：  具体响应条款：  2.不满足条款：  具体响应条款：  3.不满足条款：  具体响应条款：  4.不满足条款：  具体响应条款：  5.不满足条款：...........  具体响应条款：........... |

1. **中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加广州市黄埔区环卫美化服务中心小型环卫保洁设备采购项目的采购需求调查活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.四轮高压清洗机 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.纯电动多功能清扫机 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.电动护栏清洗车 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

……

1. **后续采购情况**

**后续采购情况**

（格式可自拟）

**注：后续采购情况包含但不限于可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等。**

1. **同类设备供货业绩一览表**

**同类设备供货业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 采购内容 | 合同总价  （项目金额） | 签约日期及完成时间 | 单位联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：供应商应针对本次采购项目提供公司同类设备历史成交信息，如有应附上相关合同或成交证明材料。**

1. **售后服务**

**售后服务**

（格式可自拟）

主要内容应包括但不限于以下内容（并附相关证明资料/宣传彩页）：

1.保修期；

2.售后服务方案；

3.供应商认为对自己有利的其他资料。